AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
ALLEGATO C - SCHEDA TECNICA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
Fornitura di n. 2 ecografi carrellati top di gamma per terapia intensiva
Operatore economico: __________________________   Fabbricante: __________________________   Modello: __________________________
	N.
	Requisito / funzione richiesta
	Caratteristica proposta
	Conforme / equivalente
	Rif. documento

	1
	Range frequenze indicativo 1-19 MHz e compatibilità sonde lineari, convex, phased array, transesofagee
	
	
	

	2
	Avvio rapido <= circa 20 secondi e ripristino immediato da stand-by
	
	
	

	3
	2D, Color/Power Doppler, PW/CW Doppler, TDI, M-mode
	
	
	

	4
	Guida/visualizzazione ago In-Plane e Out-of-Plane o equivalente
	
	
	

	5
	Calcolo automatico CVR con indicazione French/Gauge o equivalente
	
	
	

	6
	Riconoscimento automatico vene/arterie per CVR o equivalente
	
	
	

	7
	Ergonomia e movimentazione mediante maniglie/soluzioni equivalenti
	
	
	

	8
	Monitor >21 pollici ad alta risoluzione con touch-screen o equivalente
	
	
	

	9
	Monitor reclinabile, orientabile e regolabile in altezza
	
	
	

	10
	Pannello operativo ibrido/personalizzabile e comandi fisici o equivalente
	
	
	

	11
	Pannello sanificabile e orientabile
	
	
	

	12
	Auto-gain e auto-focus in funzione della profondità
	
	
	

	13
	Autonomia a batteria almeno 3 ore
	
	
	

	14
	Comandi vocali nativi o tecnologia equivalente
	
	
	

	15
	Video tutorial/formazione integrata o equivalente
	
	
	

	16
	Archivio SSD ed esportazione BMP/JPEG/MP4 o equivalenti
	
	
	

	17
	DICOM Storage e Worklist; rete cablata e wireless verso PACS
	
	
	

	18
	Trasduttori leggeri, connettori rapidi, grado protezione appropriato (rif. IPX7)
	
	
	

	19
	Robustezza: documentazione prove/norme applicabili per caduta, vibrazioni, impatti
	
	
	

	20
	Carrello completo
	
	
	

	21
	Trasduttore lineare circa 4-15 MHz, array circa 50 mm o equivalente
	
	
	

	22
	Trasduttore lineare circa 5-19 MHz, array circa 20 mm o equivalente
	
	
	

	23
	Trasduttore convex circa 1-5 MHz, array circa 60 mm o equivalente
	
	
	

	24
	Conformità MDR/CE ove applicabile
	
	
	

	25
	Garanzia e assistenza full-risk
	
	
	

	26
	Tempi di consegna/installazione/collaudo
	
	
	


L'operatore allega la documentazione tecnica ufficiale richiamata nella colonna «Rif. documento» e, ove proponga soluzioni equivalenti, l'Allegato E con la relativa dimostrazione tecnica.




