[bookmark: _GoBack]ALLEGATO C
SCHEDA TECNICA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
Documento a finalità esclusivamente conoscitiva e istruttoria - non costituisce offerta tecnica in una procedura di gara
Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Viale degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza
OGGETTO: Avviso esplorativo di indagine di mercato propedeutico all’eventuale affidamento diretto della fornitura di “Manipoli motorizzati per chirurgia ortopedica e traumatologica” da destinare alla U.O.C. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero Spoke di Castrovillari.
Operatore economico: ________________________________________________   C.F./P.IVA: ______________________________
Fabbricante: __________________________________   Modello / linea proposta: __________________________________   Codice/i prodotto: __________________________________
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda sono veritiere e trovano riscontro nella documentazione tecnica allegata. Per ogni requisito deve essere indicato il riferimento puntuale alla pagina/sezione del documento probatorio. In caso di equivalenza deve essere compilato anche l’Allegato E.
	N.
	Requisito / componente
	Specifiche richieste
	Caratteristiche della soluzione proposta
	Esito dichiarato
	Rif. documentale

	1
	Macro-manipolo sega reciprocante a batteria
	n. 1; doppia velocità selezionabile circa 10.000 CPM e circa 13.000 CPM; lame posizionabili ad intervalli di 90°.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	2
	Batterie grandi sterilizzabili
	n. 6; agli ioni di litio; caricamento wireless senza contatto diretto; possibilità di caricamento dopo sterilizzazione; aggancio sul manipolo a rotazione.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	3
	Caricabatterie
	n. 1; almeno 6 stazioni; rilevamento numero di cariche; diagnosi continua on-line da remoto di batterie e manipoli; report sullo stato del parco installato.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	4
	Manipoli rotanti a batteria per traumatologia e medicina sportiva
	n. 2; torque massimo superiore a 17 Nm; cannulati; doppio grilletto per avanti/indietro/oscillante; interruttore di sicurezza; peso contenuto senza batteria.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	5
	Terminale sparafili
	n. 2; range da 0,7 mm a 3,2 mm.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	6
	Terminale Jacobs 1/4 di pollice
	n. 2; con chiave.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	7
	Terminale microsega sagittale
	n. 1.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	8
	Terminale per punte Synthes AO piccolo
	n. 2.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	9
	Terminale attacco rapido A/O per alesaggio endomidollare
	n. 2.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	10
	Terminale attacco Hudson/Trinkle per alesaggio acetabolare
	n. 2.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	11
	Terminale ad alta velocità
	n. 1.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	12
	Frese
	n. 10.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	13
	Misuratori
	n. 10.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	14
	Tecnologia di misurazione digitale in tempo reale
	Il manipolo rotante deve consentire la misurazione digitale e in tempo reale della distanza tra prima e seconda corticale e dell’affossamento osseo delle frese, a supporto del corretto posizionamento delle viti nelle procedure di inchiodamento e sintesi con placche.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	15
	Protezione / sterilizzazione
	Manipoli motorizzati dedicati a batteria certificati IPX9, ove richiesto dal Capitolato tecnico preliminare; indicare modalità di sterilizzazione e compatibilità con i processi aziendali.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	

	16
	Conformità regolatoria
	Conformità al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) e marcatura CE, ove applicabili; indicare classe del dispositivo e identificativi pertinenti.
	
	[ ] Conforme
[ ] Equivalente
	


Ulteriori caratteristiche e servizi
	Voce
	Descrizione proposta
	Riferimento documentale

	Tempi indicativi di consegna
	
	

	Garanzia
	
	

	Assistenza tecnica
	
	

	Formazione del personale
	
	

	Accessori / dotazioni ulteriori
	
	

	Caratteristiche migliorative o ulteriori elementi utili
	
	


Documentazione tecnica allegata
[ ] schede tecniche ufficiali del fabbricante;
[ ] cataloghi / brochure ufficiali;
[ ] manuali d’uso o estratti pertinenti;
[ ] dichiarazione UE di conformità e documentazione relativa alla marcatura CE, ove applicabile;
[ ] documentazione MDR / classificazione del dispositivo, ove applicabile;
[ ] Allegato E - Dichiarazione di equivalenza tecnica, ove applicabile;
[ ] altra documentazione: ________________________________________________.
Nota: i riferimenti a marchi, modelli, codici di catalogo o produttori contenuti nell’Avviso o nel Capitolato tecnico preliminare devono intendersi accompagnati dall’espressione “o equivalente”. L’eventuale equivalenza deve essere dimostrata mediante documentazione tecnica idonea e sarà valutata dall’ASP di Cosenza in relazione alle esigenze funzionali e prestazionali poste a base dell’acquisizione.
Luogo e data ______________________________
Il Legale Rappresentante / Procuratore
________________________________________
Documento sottoscritto digitalmente
